**Уважаемые жильцы!**

В случае принятия Вами решения об установке в квартире **видеомонитора домофона**, вместо уже имеющейся аудио-трубки, сообщаем о важных особенностях, которые необходимо при этом обязательно учитывать.

1. Для электрического подключения монитора домофона, необходимо обеспечить подвод электропитания 220В, к месту его установки. Обычно это реализуется двумя способами: установка розетки рядом с монитором (куда тот включается штатным штепселем); или организация ниши за местом установки монитора, с подводом и коммутацией в ней кабеля эл.питания (скрытый, более эстетический способ подключения).
2. По результатам проведенных нашей компанией тестов, только две модели мониторов видеодомофона, показали корректную работу в цифровой системе «Laskomex» установленной в Вашем доме, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант 1** | 1. **«Tantos LOKI»**  Видеомонитор домофона с 7'' дисплеем  (или «Tantos LOKI SD» - то же, но с картой памяти) |  |
| 2. в комплекте с  **«МСЦ»**  Модуль сопряжения с подъездными цифровыми домофонами |
| **Вариант 2** | **«Laskomex Hameleon PRO E-1260»**  Видеомонитор домофона с 7'' дисплеем, с функцией «HandsFree» (без трубки, работа в режиме громкой связи), гибридный, адаптирован для работы с цифровыми системами |  |

Примечания:

Настоятельно просим Вас не приобретать другие модели видеомониторов, для сопряжения с имеющейся в МКД домофонной системой, т.к. мы не сможем обеспечить их корректную работу, а попытка такой настройки может повлиять на качество работы устройств у остальных жильцов.

1. Полные технические характеристики и цветовые решения вышеуказанных мониторов, уточняйте у продавцов оборудования
2. Доводим до Вашего сведения о том, что подключение оборудования к общедомовой домофонной системе, может быть выполнено **только** специалистами ООО «Техно-Логика» (во избежание некорректного подключения и возможного вывода из строя системы в целом).

Для консультации и вызова специалиста, просим обращаться по телефонам **260-58-80, 279-59-56.**